□ 내진 보강방안

○ 내진보강탄성받침

- 지진에 저항하여 교량을 보호하는 장치, 지진하중을 효과적으로 전달

- 종류 : 내진 포트받침, 내진보강 일체형 탄성 받침, 스페리칼

○ 지진격리 받침

- 지진력을 소산 및 분산시켜 교량을 보호하는 장치, 받침에서의 전단력과

교각에서의 전단력과 휨모멘트를 저감시키기 위해서 사용.

- 종류 : 탄성고무받침(RB), 납고무받침(LRB), 고감쇠 고무받침(HDR),

마찰받침(FB), 마찰진자 지진격리장치(FPS)

○ Damper(감쇠기)

- 진동시 에너지 소산에 의해 구조물의 지진에너지를 향상시키기 위하여 사용.

- 종류 : 점성댐퍼(오일, 점성체 댐퍼), 이력형 댐퍼(강재, 납, 마찰 댐퍼)

○ 전단키(이동제한장치)

- 거더 또는 하부구조에 돌기를 설치하여 지진발생시 과도한 수평변위 및 영구 잔류변위를 제한하여 거더의 이탈을 억제함.

- 종류 : 콘크리트 전단키, 강재 전단키, 강합성 전단키

○ 코핑부 단면증설

- 지진발생시 낙교 방지를 위하여 받침지지길이 및 최소연단거리가 부족

한 경우 받침길이 및 연단길이를 확보함.

- 종류 : 강재, 프리캐스트 콘크리트, 브라켓

구 분		지진격리받침 (LRB)	내진보강 일체형 탄성받침	점성댐퍼	전단키	코핑부 단면증설
개 요 도
제품특징		고무받침의 중앙에 실린더형의 납봉(Lead core)을 추가하여 납의 소성변형에 의한 에너지 흡수 능력을 향상시킨 지진격리 받침	내부에 1개 이상의 강판을 보강하여 압축변형시 고무 측면의 팽출 현상을 억제하여 내하력을 증가시킨 받침	높은 교각을 가진 교량, 사장교 등과 같이 교량자체의 주기가 충분히 길어서 지진격리받침의 적용이 어려운 경우 댐퍼를 이용하여 구조물의 감쇠비를 증가	주형과 하부구조 공간에 받침형 전단키를 고정시켜 지진시 상하부 전단키의 접촉에 의한 수평력을 부담하는 공법	현장 여건에 따라서 확대하고자 하는 코핑부의 기존 콘크리트를 치핑한 후 구멍을 내고 철근을 삽입하는 방식으로 필요한 철근을 배근하여 콘크리트를 타설
하중지지요소		납 코어	탄성고무판	-	-	-
거 동 특성	상시	탄성고무판의 신축거동	일점고정식 신축거동 (고무판 변형)	-	-	-
	지진시	지진력 소산 및 분산	지진력 분산	지진력 소산	지진력 분산	-
기 능		납고무받침은 고정 또는 가동받침의 개념이 아니라, 모두 반고정 형식이므로 지진력이 한곳에 집중되지 않고 모든 교각에 골고루 분배됨	지진하중의 전달이 효과적이며 구조물의 연직하중을 지지하고 수평으로 유연하여 구조물을 장주기화 시킴	실린더내의 고점성 유체 사이를 피스톤이 움직이면서 에너지를 소산시킴	내진설계가 되지 않은 교량의 경우 대체로 교축방향으로는 한 개의 고정단 교각이 수평하중에 저항하는 구조형태로 내진성능을 만족하지 못하므로 전단키를 고정단교각의 인접한 양측의 가동단 교각에 설치하여 수평하중을 분담시킴	지진 발생시 낙교를 방지하기 위한 최소한의 받침지지길이와 받침연단길이를 확보하기 위해 코핑부 단면 증설을 실시함.
공사비	3000kN	1,470만원/개당	1,120만원/개당	3,000만원/개당	490만원/개당(100톤)	45만원/m